县域充换电设施补短板试点县的验收要求

一、第一批试点县年度考核指标
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二、验收要求
1.充电桩功率利用率=充电量/(额定功率*投运时长)，换电站功率利用率=换电量/(充电机额定功率*投运时长)。  
2.2024年，第一档对应的是2023年全年新能源汽车渗透率高于35%且低于 45%的省,第二档对应的是2023年全年新能源汽车渗透率高于25%且不低于35%的省，第三档对应的是 2023年全年新能源汽车渗透率不低于14%且不高于25%的省。2025-2026年的分档标准另行发布。
3.试点县在试点期间新建的充电桩,按单桩额定功率120kw且单枪最大输出功率达到120kw的直流充电桩作为标准桩进行折算。单桩额定功率120kw(含)-360kw(不含)充电桩，可按额定功率除以120kw(向下取整)折算标准数量;单桩额定功率360kw(含)以上，可按额定功率除以120kw(向下取整)后，再乘以1.5倍系数折算标准桩数量。
4.试点县应因地制宜积极探索换电、光储充、全液冷、V2G等新技术新模式应用。换电站按照总额定功率除以120kw(向下取整)后乘以3倍系数折算标准桩数量;光储充充电站按照总额定功率除以120kw(向下取整)后乘以2倍系数折算标准桩数量;具备全液冷充电设备的充电桩按照总额定功率除以120kw(向下取整)后乘以2倍系数折算标准桩数量。
5.试点期间新建充换电基础设施可用率不低于99%，且应提供不低于6年运营服务保障。
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